1. Tüm ziyaretçiler maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapacaktır.
2. Tüm ziyaretçilerin ve tedarikçilerin vücut sıcaklığı ölçülüp, Bakanlık genelgesine uygun olarak 380C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların İşyerine girişi mümkün olmayacaktır.
3. Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda izolasyon sağlanarak derhal 112 aranacaktır.
4. Okul bahçesine araç girişi yapılmamalıdır. Yapılması zorunlu olduğu hallerde öğrencilerin olmadığı zamanlarda okul içerisinde belirlenmiş güzergah dışına çıkılmamalıdır. 10 km hız sınırı aşılmamalıdır.
5. Araç içerisindeki tedarikçi personeli ve araç personeli okul içerisindeki belirlenmiş iş güvenliği, pandemi vb. diğer tüm tedbirlere uymak zorundadır. Tüm Sağlık ve güvenlik işaretlerine uyulmalıdır.
6. Sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
7. Girişlerde el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanıp kullandırılacaktır.
8. El hijyeni kurallarının uygulanması sağlanacaktır.
9. Ziyaretçi kartları temizlik dezenfektasyon plan programları doğrultusunda dezenfekte edilecektir.
10. Vardiya değişimlerinde güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz, telefon gibi malzemelerin teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
11. Güvenlik danışma personeli için gerekli KKD’ ler sağlanıp ve alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacaktır.
12. Ziyaretçiler ve tedarikçiler kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları önlemeye yönelik kılavuzda bahsedilen ve kuruluşça hazırlanmış olan tedbirler uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilecek ve bu kurallara uyacağını dair ziyaretçiden ve tedarikçiden taahhüt alınacaktır.
13. Kuruluşa her türlü kontrolsüz giriş engellenecektir.
14. Okul/kurum içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmayacaktır.
15. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır.
16. Ziyaretçilerin ve tedarikçilerin okul/ kurum içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırlayan /  HEÖK SORUMLUSU | Onaylayan  Okul Müdürü |
| M. DİDEM FİKİRCİ | FARUK LAL |

Not: Her sayfanın paraflanması gereklidir.